  
项目清单
                            
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	教学实验室用音箱
	详见附件1，包括安装及布线，6个房间布局见附件2
	套（含1功放+2话筒+4音响）
	6



附件1：音响套装型号参数等
	序号
	名称
	规格型号
	参数
	备注

	1
	功放
	VD-202
	1. 尺寸≥385*341*98MM
2. 重量≤6.9KG
3. 输出功率：150W*4
4. 抗阻：4-16Ω
5. 频率响应：45Hz-20KHz
6. 电源相应：AC 220V/50HZ
7. 信噪比≥100dB
8. U盘格式：MP3/WAV/FLAC格式
	每套1台

	2
	话筒
	M-19
	1. 尺寸≥42*19*4.5cm（可加支架装机柜）
2. 调节方式：FM
3. 接收方式：UHF
4. 频率响应：30Hz-20KHz（±2dB）
5. 信噪比＜98dB
6. 使用距离≥100米（空旷地）
	每套2个

	3
	音响
	K3V（10寸三单元）
	1. 尺寸：≥297*297*480mm
2. 额定功率：90W（AES）
3. 灵敏度：93dB(1M/1W)
4. 额定抗阻：8Ω
5. 频率相应：50Hz-20KHz
6. 低频单元：1x10"(双100磁35芯)
7. 中音单元：1x4"
8. 高频单元：1X3”纤维盆
	每套4台




附件2：所需安装房间大小

一楼钳工区：长34米，宽11米

301实验室：长20.5米，宽12.5米

303实验室：长50米，宽11米

[bookmark: _GoBack]309实验室：长39米，宽9米

310实验室：长56米，宽9米

501实验室：长20.5米，宽9米
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